Общие указания

Компанией Renga Software разработан проект с 2D-чертежами узлов, которые вы сможете использовать при оформлении в системе Renga проектной и рабочей документации. В проекте содержатся узлы различных типов полов (химически стойких, для жилых и промышленных зданий), фасадных и фундаментных систем, представленных компанией «ТехноНИКОЛЬ».

Инструкция по применению

1. Для того, чтобы разместить чертеж необходимого узла у себя в проектной или рабочей документации, перейдите в «Обозреватель проекта» данного каталога.
2. В группе миниатюр "Чертежи" откройте лист с необходимым чертежом узла.
3. Чтобы выбранный узел перенести к себе в проект выделите его и скопируйте в буфер обмена, нажав сочетание клавиш Ctrl+C. Или, воспользовавшись правой кнопкой мыши, откройте контекстное меню и выберете команду «Копировать».
4. Откройте необходимый лист документации своего проекты, на который нужно разместить скопированный узел. Вставьте его из буфера обмена, используя сочетание клавиш Ctrl+V, или откройте правой кнопкой мыши контекстное меню и выберете команду «Вставить».
5. Разместите узел в заданном положении на чертеже своего проекта.

Все чертежи выполнены в масштабе 1:10. В случае если вам, необходим другой масштаб узла, разместите чертеж на 3D-сцене. При помощи команды «Вид» на панели инструментов в режиме «Чертеж», добавьте чертеж узла на листы проектной или рабочей документации, используя нужный масштаб.

Данный каталог позволит вам существенно сэкономить время на оформление проектной и рабочей документации.